Аркады Логические Cпорт Азартные Драки
Cтрелялки
Управление временем
Язык
Гонки
Картинки
Стратегии
Ролевые игры
Эротика
Как купить игру?
Где купить игру?
Как настроить WAP?
БиЛайн
БиЛайн Липецк
Мегафон Москва
Мегафон Поволжье
Мегафон Нижний Новгород
Мегафон Сибирь
МТС
МТС Кубань
МТС РеКом
МТС Новосибирск
МТС Хабаровск
Байкал ВестКом
НТК
ЮУСТ
Мобильные платформы

###### Mayhems Magic Dust

Эта игра рассказывает о приключениях маленького динозаврика Мэйхема, который открыл магическую пыль. Каждый раз, когда он подбирает порцию такой пыли, его силы волшебным образом увеличиваются.

Эта аркада – самый настоящий суперхит, которая завоевала огромную популярность еще на компьютерах Commodore 64. Главного героя – Мэйхема – можно смело сравнить со знаменитым ежиком Суперсоником. Очень интересные уровни, плавная анимация и совершенная графика практически не уступают лучшим платформенным аркадам на игровых приставках.

Во время игры собирайте мешочки с магической пылью. Чтобы убить монстров, надо прыгнуть на них. Иногда их так много, что приходится делать двойные-тройные прыжки, а то и вообще повисать в воздухе, проводя серию ударов. А в конце каждого уровня вас ждет самый настоящий Большой Босс!

###### Real Black Jack Multiplayer

Блэкджек — карточная игра, смысл которой в том, чтобы набрать 21 очко или близкую к этому сумму, но не более 21. В правой верхней части экрана расположена колода, из которой берутся карты. В левой верхней части — фишки казино. В нижней правой части стола находятся меню управления игрой.

Сумма очков карт, находящихся в одной руке игрока складывается из достоинств всех карт в этой руке. Достоинство карт с 2 до 10 совпадают с их числовым значением. Например, достоинство карты «5» есть 5. Достоинство валета (Jack), дамы (Queen) и короля (King) равно 10. Достоинство туза (Ace) равно 1 или 11.

Карты выбираются таким образом, чтобы сумма очков карт была наибольшей, но не превышала 21. Например, комбинация туза и пятерки имеет сумму очков 6 и 16 одновременно, а комбинация туза, десятки, пятерки имеет — 16 (так как если бы значение туза в данной комбинации было бы 11, то сумма была бы 26, что больше 21). Масть карт значения не имеет.

Комбинация карт «Блэкджек» — комбинация из двух карт: туза и карты достоинством в 10 очков в любом порядке.

Вы можете поднять ставку «BET UP» или понизить «BET DOWN» на $5. Выбор «REBET» повторяет последнюю ставку. Сумма ставки должна быть не меньше 5,00 и не больше 100,00.

###### X-Solitaire - Alexandra

X-Solitaire – эротический вариант классического карточного пасьянса. Цель игры в том, чтобы набрать как можно больше очков и купить все самые пикантные изображения сексуальной красотки.

Каждая игра серии X-Solitaire содержит ряд пикантных фотографий одной девушки. В любой момент Вы можете загрузить и установить игры с новыми моделями.

Задача игрока – переместить все карты в четыре стопки, причем каждая стопка должна содержать карты одной масти по возрастанию, начиная с туза и заканчивая королем: «Туз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, …».

На игровом поле, помимо четырех стопок, находятся семь столбцов с картами и колода. Игрок может совершать следующие действия: a) снимать карты с колоды; b) двигать их между столбцами; и c) перемещать карты из столбцов и колоды в четыре стопки. Открытые карты в столбцах должны располагаться по убыванию, причем цвет соседних карт должен быть разным.

Игра имеет два варианта сдачи карт из колоды: «Сдача по одной карте» и «Сдача по три карты». Режим сдачи по три карты делает игру более трудной.

Кроме того, существует два режима X-Solitaire:

- Standard: колода переворачивается неограниченное число раз. Это повышает Ваши шансы на выигрыш, но уменьшает количество очков за каждую помещенную в стопки карту.
- Vegas: колода переворачивается ограниченное число раз – три, если Вы выбрали «Сдачу по три карты»; и только один, если Вы выбрали «Сдачу по одной карте».

Все пикантные позы девушки представлены в галерее. При наличии достаточной суммы, Вы можете купить их и посмотреть на полный экран. Уже открытые фотографии сохраняются, и Вы в любое время сможете посмотреть их и показать своим друзьям.

###### Tomb Builder

Древние пирамиды хранят свои тайны. И вот одна из них – как удавалось древним строителям протискивать эти гигантские блоки в столь узких коридорах?

Игра – клон известного Sokoban. В этой головоломке надо вовремя уложить все блоки на отведенные для них места. Проблема в том, что по ширине коридор как раз равен одному такому блоку. Значит надо подумать над тем, как не загнать блок в угол или в тупик, откуда нет выхода.

Торопитесь! Уложите все блоки за 150 секунд или иначе вы испытаете гнев фараона!

###### Scooter Lovers

Новое слово в гонках — романтические скачки на скутерах. Да-да, именно скачки, потому что твой мотороллер временами будет подпрыгивать до небес, вызывая восторженные крики девчонки, прижавшейся к твоей спине!

Задача вроде бы проста — выехать на природу, культурно пообщаться с любимой. Но не тут-то было — оживленное движение и фрукты на дороге мешают выполнению этой задачи. Одна надежда на то, что твой скутер окажется достойным в этой гонке!

Пару советов. Когда несешься по трассе, надо собирать фрукты и время от времени подскакивать на мотороллере. За каждый такой трюк твоя девушка будет любить тебя еще больше!

В игре очень приятная графика, даже в версиях для младших моделей. Впрочем, это уже фирменный стиль разработчиков из Mr.Goodliving. Особенно приятно у этих мастеров получается изображение воды. Ну, тут скриншоты скажут больше, чем тысячи слов…

###### Vega Warrior

В 3025 году вы мирно жили на планете Киро в системе Веги, пока злобные пришельцы не заставили вас взяться за оружие.

Эту игру можно было бы назвать стандартной космической стрелялкой из серии «убей их всех», если бы не замечательная анимация. Корабли противника отрабатывают такие трюки и кульбиты, что им позавидовал бы сам Чкалов! Некоторое представление об игре вы можете получить, взглянув на демо-ролик к этой игре.

###### Extreme Air Snowboarding

Экстремальное катание на сноуборде с впечатляющей трехмерной графикой. Ты можешь выбрать несколько режимов по своему вкусу – скоростной спуск, виртуозное катание или головокружительные трюки.

Главная цель – выполнить задание и сделать как можно больше супер-трюков, невероятных прыжков, чтобы поразить твоих судей до самого костного мозга. В тренировочном режиме можно просто покататься, осваивая новую технику – если боишься разбиться в нормальной игре. А кроме того, ты можешь устроить чемпионат среди своих друзей, играя на одном телефоне за разных игроков!

Режим Career Mode включает в себя 11 миссий и только настоящий любитель горного экстрима способен пройти их всех. Графика игры сделана на очень высоком уровне и создает впечатление, что на экране – съемки реального экстрим-шоу в горах!

###### 1805 French Empire

Начало 19 века, Европа дрожит под натиском французской кавалерии. Власть Наполеона распространяется во все стороны, как ударная волна. И пока нет никого, кто сумел бы противостоять этому натиску. Слава богу, до 1812 года еще далеко и пока над Французской Империей сияет счастливая звезда.

На стороне Наполеона тебе и предстоит выступить. Используй несколько видов войск, комбинируй их достоинства и обыгрывай недостатки, выполняй ряд миссии. Задания разные – от обнаружения и уничтожения вражеских патрулей до диверсий в тылу врага. Но это в одиночном режиме.

А в игре с приятелями все задачи сводятся к одной-единственной – вынести всех юнитов противника, пока он не вынес твои! Кстати, играть с приятелями можно на одном телефоне, передавая его по очереди из рук в руки.

###### Weight Plus App

Утилита для учета изменений массы, а также расчета оптимального веса человека в соответствии с его возрастом.

Время от времени вы вводите ваш текущий вес, а программа показывает, насколько он изменился. Утилита может строить наглядные графики изменения веса. Кроме того, в любой момент времени вы можете узнать, насколько близко вы приблизились к оптимальному весу. Просто введите свой вес и рост, и программа покажет ваши данные на шкале пропорций.

###### English French Dictionary

Англо-французский словарь — это программа-помощник, которая переводит слова с английского языка на французский и обратно.

Для набора текста можно использовать виртуальную клавиатуру, расположенную в нижней части экрана.

###### Titanius Monster Pack 1

Ужасные монстры ничего не могут сделать с Титаниусом. Бьются-бьются, но не могут. Давайте посмеемся над ними!

Titanius Comics — это комиксы, которые вы можете просматривать прямо на своем телефоне. В одной серии три-четыре комикса, посвященных одной теме.

Первая серия из цикла про монстров, Titanius Monster Pack 1, посвящена туризму. Какие проблемы бывают у альпинистов, что за дивные ароматы витают в африканских джунглях и как полезно заниматься бегом – смотрите на экранах своих мобильников!

# ПОМОЩЬ > Как настроить WAP

Чтобы держать весь мир в ладони и ходить по Интернету, используя свой мобильник, достаточно настроить WAP-сервис. Вот об этом мы сейчас и поговорим.
Прежде всего, разумеется, необходимо, чтобы WAP-сервис поддерживал ваш оператор сотовой связи. Как мы убедились, сегодня эта услуга предоставляется практически уже повсеместно, за исключением некоторых районов, где эта услуга будет вот-вот введена :)
Кроме того, убедитесь, что ваш телефон в принципе поддерживает WAP. Обычно об этом можно прочесть в руководстве или узнать у продавца. В крайнем случае, позвоните в службу технической поддержки своего оператора сотовой связи и спросите его об этом.
Итак, предположим, все в порядке и вы уже включили услугу WAP у своего оператора. Теперь остается лишь настроить телефон. Для этого есть три способа.

1. Для интернетчиков:
Идете на сайт твоего любимого оператора связи, где даны исчерпывающие инструкции по настройке вашей модели телефона. К примеру, для Москвы можно зайти по этим ссылкам:

- МТС:
  http://www.mts.ru/service/wap.html - настройка WAP
  http://www.mts.ru/service/gprs/ - настройка GPRS
- Би Лайн GSM:
  http://www.beeline-gsm.ru/services/internet/wap/
- МегаФон:
  http://www.megafonmoscow.ru/tariffs/services/wap/

Для других операторов и регионов можно посмотреть соответствующие ссылки в таблице ниже.
2. Для любителей общаться вживую.
Позвоните в службу абонентскую службу вашего оператора, пообщайтесь с милыми девушками. Им за это деньги платят, а для вас - звонок бесплатный. Сделайте приятно себе и им.

- MTC: 766-01-66 (с городского телефона) или 0890 с мобильного.
- Би Лайн GSM: 0611.
- МегаФон: С городских телефонов - (095) 502-55-00, с мобильных телефонов сети МегаФон в Московском регионе - 500.

3. Для самостоятельных специалистов.
Об этом поговорим обстоятельно, со всеми подробностями. Для того, чтобы воспользоваться протоколом WAP, сначала необходимо подключить услугу "Передача данных", а так же желательно услугу "GPRS-Интернет", "GPRS-WAP" или "WAP через GPRS" (все это названия одной услуги) если телефон поддерживает GRPS.

Для пользователей MTС в настройках WAP через GPRS требуется изменить Тип сеанса/Session mode с Временная/Temporary на Непрерывный/Permanent.

Настоятельно рекомендуем пользоваться WAP'ом именно через GPRS, если ваш оператор предоставляет этот сервис. Дело в том, что при подключении через GPRS вы будете платить только за объем данных, которые вы получите из Интернета.

Если ваш оператор сотовой связи не поддерживает GPRS, то вы можете получить доступ в Интернет через обычный канал. Оплата при этом взимается за время соединения. Такой доступ называется аналоговым.

Независимо от того, какой у вас тип доступа Интернет - аналоговый или GPRS - вам надо прописать в настройках телефона ряд общих параметров, таких как имя пользователя и пароль, IP-адрес и другие. Эти параметры в разных моделях телефонов немного отличаются, но в целом они остаются одними и теми же. В конце этой статьи приводится сводная таблица WAP-настроек для различных операторов, действующих на территории России и СНГ.

При настройке следует иметь в виду, что номер дозвона необходимо указывать только в том случае, если у вас аналоговый доступ в Интернет. Если у вас включен GPRS, номер указывать ненужно. Не забудьте только правильно указать тип передачи данных.

В разных моделях телефонов для аналогового доступа могут использоваться следующие названия: Analogue, Continuous, GSM-Data или просто GSM.

Итак, прежде всего, нужно найти в меню телефона тот пункт, где вводятся настройки WAP'а. У каждой модели телефонов это все называется по-разному, но если потыкаться, то понять, какой пункт какой - можно. К примеру, в телефонах Nokia настройки WAP доступны через меню Service > Settings или Услуги > Настройки > Изменить настройки. Смотрим таблицу, ищем своего оператора и вводим данные:

- Сводная таблица всех операторов
- БиЛайн
- БиЛайн Липецк
- Мегафон Москва
- Мегафон Поволжье
- Мегафон Нижний Новгород
- Мегафон Сибирь
- МТС
- МТС Кубань
- МТС РеКом
- МТС Новосибирск
- МТС Хабаровск
- БайкалВестКом
- НТК Владивосток
- ЮУСТ (Южно-Уральский Сотовый Телефон)

## Сводная таблица WAP-настроек операторов сотовой связи:

Оператор | APN | IP address | Data bearer/ Data call type/тип передачи данных | Dial-up number/ Номер дозвона | Login/ Password
МТС Новосибирск | wap.nsk.mts.ru | 192.168.192.168 | GPRS | 0885 | mts/mts
МТС Москва | wap.mts.ru | 212.044.140.013 | GPRS | 0885 | mts/mts
МТС Омск | wap.omsk-gsm.ru | 195.162.037.141 | Analogue | 0885 | mts/mts
МТС РеКом | wap.mts.ru | 212.044.140.013 | Analogue | 0885 | mts/mts
МТС Санкт-Петербург | wap.mts.ru | 192.168.192.168 | GPRS | 0885 | mts/mts
МТС на Кубани | kuban.mts.ru | 195.239.160.013 | GPRS | 987 | mobile/mobile
МТС Пермь | wap.mts.perm.ru | 213.87.42.9 | Analogue | 0885 | mts/mts
МТС Украина (UMC) | wap.umc.ua | 192.168.010.010 | GPRS | 950 | umc/wap
МТС Башкортостан | wap.bmtelecom.ru | 217.107.160.034 | GPRS | +79173411134 | wap/wap
МТС Барнаул | wap.mts.ru | 212.044.140.013 | Analogue | 0885 | mts/mts
МТС Нижний Новгород | wap.mts.ru | 212.044.140.013 | Analogue | 0885 | mts/mts
Би Лайн GSM | wap.beeline.ru | 192.168.017.001 | GPRS | 0671 | beeline/beeline
МегаФон Москва | wap.megawap.ru | 010.010.001.002 | GPRS | +79262909200 | wap/wap
МСС Поволжье | wap.mgsm.ru | 195.128.154.130 | Analogue | +79272999202 | wap/wap
Мобиком-Центр | wap.mtt.ru | 172.016.002.002 | Analogue | +79014075555 | wap/wap
Мобиком-Кавказ | wap.megawap.ru | 217.106.095.134 | Analogue | +79282000012 | wap/wap
МСС Поволжье | wap.megawap.ru | 195.128.154.130 | Analogue | +79272999202 | wap/wap
Мобиком-Центр | wap.mtt.ru | 172.016.002.002 | Analogue | +79014075555 | wap/wap
СМАРТС | wap.smarts.ru | 128.001.020.040 | Analogue | +79023708090 | wap/wap
Енисейтелеком | wap.etk.ru | 172.016.002.002 | Analogue | +79014075555 | wap/wap
БайкалВестКом | wap.bwc.ru | 172.016.002.002 | Analogue | 757 или +79014075555 (в роуминге) | wap/wap
ВолгоградGSM | wap.mtt.ru | 172.016.002.002 | Analogue | +79014075555 | wap/wap
УральскийGSM | wap.mtt.ru | 172.016.002.002 | Analogue | +79014075555 | wap/wap
Таиф-Телком | wap.santel.ru | 172.016.002.002 | Analogue | +79014075555 | mtt/mtt
Нижегородская Сотовая Связь | wap.ncc.nnov.ru | 151.116.100.111 | Analogue | +78319088888 | ncc/ncc
Томская Сотовая Связь | wap.tcc.tomsk.ru | 192.168.002.002 | Analogue | 816789 | gsm/gsm
Велком | wap.velcom.by | 212.098.161.170 | GPRS | 6000222 | velcom/wap

# WAP Би Лайн

Вы можете пользоваться услугами доступа к WAP-ресурсам на основе технологии GPRS или по стандартному каналу. Чтобы воспользоваться услугой доступа к WAP-ресурсам на основе технологии GPRS, необходимо подключить "Пакет трех услуг: Мобильный GPRS-Интернет, GPRS-WAP,MMS". Вы можете сделать это самостоятельно:

- Через Интернет - http://www.beelinegsm.ru/mybeeline/access/www.wbp
- Через электронный офис абонентского обслуживания beeoffice. Необходимо позвонить по специальному телефонному номеру (звонок бесплатный): 0674 09 18 1. Дождитесь сообщения автоответчика "Ваша заявка принята. Спасибо за звонок!".
- Через Автоматизированную Справочно-Информационную Систему (АСИС). Для соединения с АСИС позвоните со своего мобильного аппарата по круглосуточному бесплатному телефону абонентской службы 0611.
- С помощью электронного справочника beeinfo

Внимание: После подключения "Пакета GPRS-услуг" необходимо выключить и снова включить телефон, чтобы он автоматически зарегистрировался в сети GPRS.
Чтобы воспользоваться услугой доступа к WAP-ресурсам по стандартному каналу, необходимо подключить услугу передачи данных. Вы можете сделать это самостоятельно:

- Через Интернет
- Через электронный офис абонентского обслуживания beeoffice. Необходимо позвонить по специальному телефонному номеру 067409111(звонок бесплатный). Дождитесь сообщения автоответчика "Ваша заявка принята. Спасибо за звонок!".
- Через Автоматизированную Справочно-Информационную Систему (АСИС). Для соединения с АСИС позвоните со своего мобильного аппарата по круглосуточному

Настройки телефона для работы с услугой GPRS-WAP
Основные параметры настройки (необходимо производить при установленном английском языке меню телефона) следующие:

- Номе page: wap.beeline.ru
- Data bearer: GPRS
- GPRS access point wap.beeline.ru
- IP address: 192.168.017.001
- Username: beeline
- Password: beeline

Для телефонов Nokia, Ericsson, SonyEricsson и Siemens существует возможность автоматической загрузки настроек для доступа к WAP-ресурсам на основе технологии GPRS. Заказать автоматическую загрузку настроек вы можете по телефону beeoffice:
06741011 - для телефонов Nokia, Ericsson и SonyErisson
06741013 - для телефонов Siemens

Дождитесь сообщения автоответчика "Ваша заявка принята. Спасибо за звонок!". Получив настройки, не забудьте их сохранить. В случае, если Ваш телефон не поддерживает автоматическую загрузку настроек, Вы можете воспользоваться инструкциями по настройкам, приведенными ниже.

Настройки телефона для работы с услугой доступа к WAP-ресурсам по стандартному каналу

Основные параметры настройки (необходимо производить при установленном английском языке меню телефона):

- Homepage http://wap.beeline.ru
- Connection type Temporary
- Connection security Off
- Bearer Data
- Dial-up number 0671
- IP address 192.168.17.1
- Authentication type Normal
- Data call type Analogue
- Data call speed 9600
- User name beeline
- Password beeline

Для телефонов Nokia, Ericsson, SonyEricsson и Siemens существует возможность автоматической загрузки настроек для доступа к WAP-ресурсам по стандартному каналу. Заказать автоматическую загрузку настроек вы можете по телефону beeoffice:
06741010 - для телефонов Nokia, Ericsson и SonyErisson
06741013 - для телефонов Siemens

Дождитесь сообщения автоответчика "Ваша заявка принята. Спасибо за звонок!". Получив настройки, не забудьте их сохранить.

# WAP БиЛайн Липецк

Настройка телефона для работы с услугой "WAP-GPRS" производится через меню телефона, порядок настройки зависит от модели. Основные параметры настройки (необходимо производить при установленном английском языке меню телефона) следующие:

- Homepage: wap.beeline.ru
- Data bearer: GPRS
- GPRS access point (access point name/APN): wap.beeline.ru
- IP address: 192.168.017.001
- Username: beeline
- Password: beeline

# Мегафон Москва

Мобильные телефоны Nokia и Ericsson настраиваются автоматически – просто загрузите настройки через SIM-меню (SIM menu | SERVICE | Moi uslugi | Ustanovka WAP). Другие модели необходимо настроить в соответствии с инструкцией к телефону:

Настройки коммутируемого доступа к WAP-ресурсам

- Домашняя страница: wap.megawap.ru
- Доступ через: GSM Data
- Адрес шлюза: 10.10.1.2
- Авторизация: обычная
- Имя: wap
- Пароль: wap
- Запрашивать пароль: нет
- Тип сессии: временная
- Номер: +79262909200
- Безопасное соединение: нет
- Максимальная скорость: 9600
- Тип вызова: ISDN v.110

Настройки доступа к WAP-ресурсам через GPRS (только для контрактных абонентов)

- Домашняя страница: wap.megawap.ru
- Доступ через: GPRS
- Точка доступа: wap.msk
- Адрес шлюза: 10.10.1.2
- Авторизация: обычная
- Имя: wap
- Пароль: wap
- Запрашивать пароль: нет
- Тип сессии: постоянная
- Безопасное соединение: нет

# Мегафон Поволжье

В соответствии с инструкцией к сотовому телефону необходимо произвести следующие настройки параметров WAP:

- Домашняя страница: wap.megawap.ru
- Тип соединения: временный (или постоянный)
- Защита соединения: Нет или Отключить
- Канал браузера: CSD
- Адрес шлюза: 195.128.154.130
- Порт: 9201
- Номер: +7 927 299 9202
- Тип идентификации: PAP или обычный
- Максимальная скорость: 9600
- Тип вызова: ISDN v.110
- Имя пользователя: wap
- Пароль: wap

# Мегафон Нижний Новгород

http://www.megafon-nn.ru/service/wap/
В соответствии с инструкцией к сотовому телефону необходимо произвести следующие настройки параметров WAP:

- Домашняя страница: http://wap.mtt.ru
- Тип соединения: временный (или постоянный)
- Защита соединения: Нет или Отключить
- Канал браузера: CSD
- Адрес шлюза: 172.016.002.002
- Номер: +7 901 407 5555
- Тип идентификации: PAP или обычный
- Максимальная скорость: 9600
- Тип вызова: ISDN v.110
- Имя пользователя: wap
- Пароль: wap

# Мегафон Сибирь

http://www.megafonsib.ru/page.html?14
В соответствии с инструкцией к сотовому телефону необходимо произвести следующие настройки параметров WAP:

- Домашняя страница: wap.megafonsib.ru
- Тип соединения: временный (или постоянный)
- Защита соединения: Нет или Отключить
- Канал браузера: CSD
- Адрес шлюза: 10.54.200.1
- Номер: +7 923 250 0200
- Тип идентификации: PAP или обычный
- Максимальная скорость: 9600
- Тип вызова: ISDN v.110
- Имя пользователя: wap
- Пароль: wap

#

# МТС

Для использования протокола WAP в сети МТС абоненту необходимо иметь услугу Передача данных, которая является составной частью Мобильного офиса.

В качестве транспортной среды для протокола WAP используется передача данных. Ежемесячная плата за пользование WAP не взимается, эфирное время оплачивается по тарифам услуги Мобильный Интернет (звонок по номеру 0885).

Стандартные настройки WAP MTS с использованием CSD:

- Homepage / Домашняя страница http://wap.mts.ru
- Connection type / Тип соединения Permanent | Постоянное
- Connection security / Безопасность Off | Отключена
- Bearer / Канал передачи Data | Данные
- Dial-up number / Номер дозвона 0885
- IP address / IP адрес шлюза 212.44.140.13
- Authentication type / Тип аутентификации Normal | Нормальное
- Data call type / Тип вызова ISDN или Аналоговое
- Data call speed / Скорость соединения 9600
- User name / Имя пользователя mts
- Password / Пароль mts

# МТС Кубань

Открыть услугу WAP Вы можете через SMS, отправив запрос "А" на номер 9892423контрактные тарифные планы) или 98812 (предоплаченные тарифные планы).

Стандартные настройки WAP с использованием CSD:

- Homepage / Домашняя страница http://kuban.mts.ru
- Connection type / Тип соединения Temporary | Временное
- Connection security / Безопасность Off | Отключена
- Bearer / Канал передачи Data | Данные
- Dial-up number / Номер дозвона 987
- IP address / IP адрес шлюза 195.239.160.013
- Authentication type / Тип аутентификации Normal | Нормальное
- Data call type / Тип вызова ISDN
- Data call speed / Скорость соединения 9600
- User name / Имя пользователя mobile
- Password / Пароль mobile

WAP через GPRS
Активировать услугу GPRS можно либо обратившись в ближайший офис продаж компании, либо позвонив в справочную службу компании по номеру 900 со своего сотового телефона, либо через SMS, отправив запрос "А" на номер 9896 (контрактные тарифные планы) или 9886(предоплаченные тарифные планы).

Стандартные настройки WAP через GPRS:

- Homepage / Домашняя страница http://kuban.mts.ru
- Connection type / Тип соединения Permanent | Постоянное
- Connection security / Безопасность Off | Отключена
- Bearer / Канал передачи GPRS
- GPRS connection / GPRS-соединение Always online
- GPRS access point / Точка входа wap.mts.ru
- IP address / IP адрес шлюза 195.239.160.013
- Authentication type / Тип аутентификации Normal
- Login type / Тип регистрации Automatic
- User name / Имя пользователя mts Password / Пароль mts

Обладатели телефонов Nokia и Ericsson могут получить WAP-настройки, воспользовавшись ОТА конфигуратором

# МТС РеКом

http://www.voronezh.mts.ru/
http://www.rekom.ru/handbook/wap.php
Для того, чтобы воспользоваться протоколом WAP в сети Реком, абоненту необходимо подключить услугу "Прием/передача данных без дополнительного номера".

Настройки WAP в разных моделях аппаратов немного отличаются, но основные параметры остаются неизменными. Рассмотрим их подробнее:

- Канал браузера (=тип доступа; тип соединения): данные
  Транспортная среда, используемая для WAP протокола. Помимо "данных" может быть еще "SMS". В будущем GPRS.
- IP-адрес (=адрес протокола): 212.044.140.013
  Интернет-адрес WAP-шлюза (компьютера, который по запросам и командам телефона, обращается в сеть Интернет, получает оттуда необходимую информацию и отправляет ее на телефон).
- Номер набора (=номер коммутации): 0885
  Модемный номер, через который абоненты МТС (Реком) получают доступ к сети Интернет;
- Домашняя страница: wap.mts.ru
  Адрес первой страницы WAP-сайта МТС, которая для наших абонентов задается как домашняя (т.е. абонент при выходе в Интернет по умолчанию попадает на эту страницу). Для аппаратов, где адрес не устанавливается в настройках, он автоматически назначается WAP-шлюзом МТС.
- Имя пользователя: mts
  Именем пользователя может быть любое слово латинскими буквами, но для определенности мы советуем вводить "mts".
- Пароль: (не заполняется)
  В некоторых моделях телефонов пароль все же необходимо указывать. Например, для Siemens пароль - "ПРОБЕЛ". Не будет ошибкой, если в поле пароля ввести "mts".

В качестве транспортной среды для протокола WAP в Реком используется передача данных, и, соответственно, тарификация доступа к WAP-ресурсам будет происходить по действующим тарифам на передачу данных по номеру 0885 (выход в Интернет может быть осуществлен и не через 0885, а через номер местного провайдера. В этом случае абоненту необходимо ввести № телефона местного провайдера. Тарификация согласно тарифного плана).

#

#

# МТС Новосибирск

http://www.nsk.mts.ru
В соответствии с инструкцией к сотовому телефону необходимо произвести следующие настройки параметров WAP:

- Home page http://wap.nsk.mts.ru/
- номер телефона для дозвона: 0885;
- IP-адрес: 192.168.192.168;
- порт (для некоторых моделей): 9201;
- имя пользователя mts;
- пароль mts
- скорость передачи данных: 9600
- выбрать тип набора (тип вызова): Аналоговый или CSD или ISDN

WAP-НАСТРОЙКИ ЧЕРЕЗ SMS
Воспользовавшись услугой "WAP-настройки через SMS", Вы можете бесплатно получить настройки WAP или WAP через GPRS на свой мобильный телефон, отправив SMS-запрос. Для этого Вам необходимо сделать следующее:

- Для получения настроек WAP отправьте сообщение следующего формата:
  WAP/CSD/<название модели> на номер 060, например WAP/CSD/Nokia 6210
- Для получения настроек WAP через GPRS отправьте сообщение следующего формата:
  WAP/GPRS/<название модели> на номер 060, например WAP/GPRS/Ericsson R520m

После получения настроек подтвердите их установку. Сообщения, отправленные на номер 060, не тарифицируются.

Перед тем как воспользоваться сервисом "WAP-настройки через SMS" обратите внимание на то, поддерживает ли Ваш телефон услугу "WAP" или "WAP через GPRS".

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОБРАТИТЕ НА ПРАВИЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ НАЗВАНИЯ ТЕЛЕФОНА: НОМЕР ПИШЕТСЯ ЧЕРЕЗ ОДИН ПРОБЕЛ ПОСЛЕ НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ.

С помощью SMS возможен приём настроек WAP для следующих моделей:
Nokia 3300, Nokia 5100, Nokia 5210, Nokia 6210, Nokia 6310, Nokia 6310i, Nokia 6510, Nokia 6610, Nokia 6800, Nokia 7110, Nokia 7210, Nokia 7250, Nokia 7650, Nokia 8310, Nokia 9210, Samsung V200, Nokia 3310, Nokia 3510, Nokia 3650, Nokia 6100, Nokia 8910, Nokia N-Gage, Nokia 3100, Nokia 3330, Nokia 3410, Ericsson R520m, Ericsson A2628s, Ericsson R320s, Ericsson T20s, Ericsson T29s, Sony-Ericsson P800, Sony-Ericsson T610, Sony-Ericsson T68, Sony-Ericsson T68i, Sony-Ericsson T100, Sony-Ericsson T200, Sony-Ericsson T300, Sony-Ericsson T310, Sony-Ericsson T600, Sony-Ericsson T65, Sony-Ericsson R600
С помощью SMS возможен приём настроек WAP через GPRS для следующих моделей: Ericsson R520m, Sony-Ericsson P800, Sony-Ericsson T610, Sony-Ericsson T68, Sony-Ericsson T68i, Sony-Ericsson T200, Sony-Ericsson T300, Sony-Ericsson T310, Sony-Ericsson T65, Sony-Ericsson R600, Nokia 6310i, Nokia 6610, Nokia 6800, Nokia 7210, Nokia 7250, Nokia 7650, Nokia 8310, Samsung V200, Nokia 3310, Nokia 3510, Nokia 3650, Nokia 6100, Nokia 8910, Nokia N-Gage

# МТС Хабаровск

Для использования протокола WAP в сети МТС абоненту необходимо подключить услугу Мобильный офис. Затем, в соответствии с инструкцией к сотовому телефону, необходимо произвести следующие настройки параметров WAP:

- Home page http://wap.khv.mts.ru
- номер телефона для дозвона: 0885
- IP-адрес: 212.019.031.098
- порт (для некоторых моделей): 9201
- имя пользователя guest
- пароль guest
- скорость передачи данных: 9600
- выбрать тип набора (тип вызова): Аналоговый или CSD или ISDN

# БайкалВестКом

Для того, чтобы воспользоваться услугой WAP абоненту необходимо иметь услугу "Передача данных". Общие настройки WAP протокола:

- Имя профиля (название) BWC
- Домашняя (Стартовая) страница http://wap.bwc.ru
- Адрес профиля (IP-адрес 172.016.002.002 или 172.16.2.2
- Порт профиля (порт IP) 9201
- Тип доступа (Тип передачи данных) Analogue
- Имя пользователя wap
- Пароль [не требуется]
- Номер доступа (номер дозвона) для абонентов в сети БВК номер - 757, для абонентов в роуминге - +79014075555
- Скорость соединения 9600
- Тип данных Данные GSM

# НТК Владивосток

Для того чтобы воспользоваться технологией WAP, абоненту необходимо подключить услугу "WAP/Передача данных и факса". Подключить услугу можно в центрах обслуживания компании НТК, у официальных дилеров или через ИССА. Общие настройки WAP протокола:

- Homepage (Страница): wap.vntc.ru (или любой wap ресурс)
- Connection type (Тип сеанса): Temporary (Временная связь)
- Connection security (Защита связи): off (Откл.)
- Bearer (Канал браузера): Data (Данные)
- Dial-ip number (Номер коммутации): +74232521999
- IP address (Адрес протокола): 80.243.64.68
- Port : 9201
- Authentication type (Тип опознования): Normal (Обычный)
- Data call type (Тип передачи данных): Analogue (Аналоговый)
- Data call speed (Скорость передачи): 9600 (или 14400)
- User name (Имя пользователя): wap@wap
- Password (Пароль): wap

# WAP-настройки ЮУСТ (ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН )

В соответствии с инструкцией к сотовому телефону надо произвести следующие настройки параметров WAP:

- задать номер телефона для дозвона до WAP-шлюза: +79014075555;
- задать IP-адрес точки входа в сеть Internet: 172.16.2.2 или 172.016.002.002;
- задать номер порта (для некоторых моделей телефонов): 9201;
- задать имя пользователя: wap;
- пароль необходимо оставить пустым или задать произвольный, если модель телефона не позволяет вводить пустой пароль;
- при необходимости указать скорость передачи данных: 9600 bps (бит/с);
- выбрать тип набора (тип вызова): Аналоговый или CSD (не GPRS);

- Atlantis 2097
- Frunny on Sunny Island
- Dragon and Dracula
- Hugo in the Xmas Snow
- Frunny and the Ghost Mansion
- Sven
- Yoyo Fighter
- Crazy Xmas
- Space Taxi Pinball
- Pinball The Castle
- Eon The Dragon
- Spy Girl in Danger with Diamonds
- Bomb Man
- Barbar Age
- Dominion
- Mayhems Magic Dust
- Pathfinder
- Tomb Builder
- Egg Hunts
- MiniGolf
- M-Sports Ski Jumping
- Sk8Trix
- Playman Summer Games
- Mini Golf Challenge
- Pet Skee
- Extreme Air Snowboarding
- Casino Roulette
- Sky Fighter
- Spy Shootout
- Pursuit Squad
- Mobile Grand Prix
- Scooter Lovers
- 1805 French Empire
- Kamikaze
- X-Mix - Halloween
- X-Mix - Sindy
- X-Mix - Vday
- X-Poker - Madeline
- X-Solitaire - Alexandra
- X-Solitaire - Vday
- X-Solitaire