

          OOOO   XXXXXX  YY  YY  DDDDD  (R)
         OOOOOO   XXXX   YY  YY  DDDDDD
         OO  OO    XX    YYYYYY  DD  DD
         OO  OO    XX     YYYY   DD  DD
         OOOOOO   XXXX     YY    DDDDDD
          OOOO   XXXXXX    YY    DDDDD
          
Version 3.1
ATTENTION! Si ous ne d‚sirez pas changer la configuration de votre ordinateur,
           copiez tout simplement le dossier OXYD entiŠrement sur votre disque
           dur et lancez OXYD_EGA.EXE. Pour les autres versions, il vous faudra
           probablement reconfigurer votre ordinateur. Si la m‚moire venait …
           manquer veuillez vous r‚f‚rer au chapitre 3.2.


Bienvenue dans l'univers d'Oxyd.

Tenez vous prˆts … participer … une exp‚dition unique et pleine de
surprises dans le monde digital de votre PC.

Mais avant de d‚couvrir des paysages fantastiques grƒce … votre souris,
nous vous recommandons de bien lire les chapitres suivants.

Nous allons ici vous expliquer quels seront les pr‚paratifs n‚cessaires …
votre voyage hors du commun, ainsi que les chemins que vous devrez
emprunter dans le monde merveilleux mais dangereux d'Oxyd.


1) L'‚quipement de base : Les diff‚rentes versions d'Oxyd.
==========================================================

Il existe trois versions diff‚rentes d'Oxyd sur PC.

-OXYD_HGC.EXE   Cette premiŠre version d'Oxyd est conseill‚e lors
                de l'exploitation de votre PC avec la carte Hercule.
                Celle ci n‚cessite 585 Ko de m‚moire principale libre.
                Pour b‚n‚ficier de l'environnement sonore d'Oxyd, 512 Ko
                de m‚moire EMS et un driver EMS seront n‚cessaires.

-OXYD_EGA.EXE   Cette seconde version exploite les modes monochromes
                des cartes EGA ou VGA. Ici aussi 513 Ko de m‚moire
                principale libre seront demand‚s et, toujours comme
                pour la premiŠre version, 512 Ko de m‚moire EMS et un
                driver EMS seront n‚cessaires pour appr‚cier
                les bruitages d'Oxyd. Pour ‚viter toute m‚prise : La
                version EGA est aussi la version VGA monochrome !

-OXYD_VGA.EXE   Cette troisiŠme version d'Oxyd fonctionne parfaitement
                avec une carte VGA 256Ko et un processeur 386 ou 486.
                Il vous faudra au minimum 423Ko de m‚moire principale
                vide et 1024 octets de m‚moire EMS. Avant de lancer
                cette version, il vous faudra imp‚rativement installer
                un driver ad‚quat. Le monde sonore d'Oxyd vous demandera
                512Ko de m‚moire EMS suppl‚mentaire.
                A T T E N T I O N !!! : Si votre PC a moins de 2 Mo ou
                si vous avez un 286, vous ne pourrez lancer uniquement
                que la version EGA (VGA Monochrome). Cette version est
                tout particuliŠrement conseil‚e si vous poss‚dez un
                compatible lent. Ex : un 386 cadenc‚ … 16 Mhz.

Si vous d‚sirez installer le programme OXYD sur votre disque dur, cr‚er un
nouveau dossier dans lequel vous copierez le fichier EXE correspondant …
votre configuration mais aussi (!!) le fichier OXYD1IMB.DAT.

En r‚sum‚ et pour ‚viter toute m‚prise :
 - Avec un PC de 640 Ko, vous pouvez utiliser la version EGA sans son,
 - avec un PC de 1Mo, vous pouvez utiliser les versions HGC et EGA sans sons,
 - avec un PC de 1,5Mo, utilisez les versions HGC et EGA avec sons,
 - avec un PC de 2Mo, HGC ou EGA avec sons ou VGA Couleur sans sons et
 - avec un PC de 2,5Mo et plus, vous pouvez utiliser toutes les versions.


2) Votre environnement PC.
==========================

- Oxyd fonctionne sous DOS.
Tout d'abord, il vous faut poss‚der MS_DOS 5.0 ou plus.
Pour les versions du DOS ant‚rieures … la 5.0, nous ne pourrions pas
garantir le d‚roulement du jeu. La version 5.0 du DOS ou mˆme l'update
de celui-ci est disponible chez votre revendeur habituel.

- Oxyd se joue … la souris :
Si votre souris est branch‚e sur le port COM2, le jeu en r‚seau ne sera
plus possible. Vous ferez bien ‚videmment attention d'avoir charg‚ le
driver correspondant … votre rongeur pr‚f‚r‚.

- C'est grƒce … son environnement sonore digitalis‚ qu'Oxyd prend toute
son ampleur.
Les diff‚rents effets de son d'Oxyd peuvent ˆtre appr‚ci‚s :
        par le biais du haut parleur interne de votre PC,
        ou via le port parallŠle,
        ou encore grƒce … la carte SoundBlaster.

Pour faire retentir son chant, Oxyd a besoin de 512Ko de m‚moire EMS.
Pour utiliser cette m‚moire EMS, il vous faut avoir un driver EMS.

Si vous utilisez un 386 ou un 486, vous pouvez utiliser le EMM386 fourni
avec MS_DOS.

Pour un 286, il vous faudra rajouter de toutes fa‡ons, un suppl‚ment hard
sp‚cifique pour recevoir de la m‚moire EMS. Ce suppl‚ment peut ˆtre soit
une carte suppl‚mentaire, soit un circuit se branchant sur la platine
principale, … condition que celle-ci ait d‚j… plus d'1Mo de m‚moire.

PC avec un seul M‚gaOctet :
---------------------------
Si, malheureusement votre ordinateur ne possŠde qu'1 Mo de m‚moire totale,
vous ne pourrez pas profiter de l'envo–tant sortilŠge sonore d'Oxyd.
Par cons‚quent, vous ne devrez pas installer de driver sp‚cifique … la
m‚moire EMS.

=========================================================================

3) En bref, deux cas sont … traiter :
=====================================
 - PremiŠrement : si vous d‚sirez jouer avec le son en mode HGC ou EGA
   (PC de plus d'1Mo) ou si vous souhaitez lancer la version VGA couleur,
   il vous faut installer un driver EMS.
 - DeuxiŠmement : veuillez, dans tous les cas, v‚rifier la taille m‚moire
   disponible pour l'execution des programmes (voir chapitre IV).


3.1) Presque prˆts : Installation d'un driver EMS.
--------------------------------------------------

Vous allez installer un driver EMS en changeant le fichier "CONFIG.SYS".

Nous pensons, bien s–r, que vous avez d‚j… fait ce genre de manipulations
mais nous nous permettrons ici de vous rafraŒchir la m‚moire et de vous
rappeler la marche … suivre.

Le fichier "CONFIG.SYS" est plac‚ dans le r‚pertoire de Boot de votre
disque dur.
Regardez dans ce r‚pertoire et avant de ne faire quoi que ce soit, faites
une copie de s‚curit‚ du fichier … ‚diter avec la commande :

                "COPY CONFIG.SYS CONFIG.OLD".

Pour transformer ce fichier, un ‚diteur de textes vous sera n‚cessaire. Le
moyen le plus simple sera d'appeler celui ci en tapant la fonction "EDIT"
mais tout autre ‚diteur ASCII de votre choix sera id‚al.

Donc, tapez :

                "EDIT CONFIG.SYS".

C'est … ce moment qu'apparaŒtra le contenu de ce fichier sur votre ‚cran.
Avant toute chose, v‚rifiez bien qu'il n'existe pas d‚j… de ligne :
"EMM386.EXE" (ou pour les possesseurs de 286, un driver ‚quivalent).
Dans ce cas, vous avez beaucoup de chance puisqu'il vous suffira de
taper … la suite de la ligne "EMM386.EXE" la taille de la m‚moire EMS
souhait‚e en Ko. Dans notre cas, il faudra ajouter 512 pour les versions
EGA et HGS, 1024 pour VGA sans son ou 1536 pour VGA avec son (voir tableau).

Il ne vous reste plus qu'… sauver le fichier maintenant transform‚
(CONFIG.SYS) et quitter l'‚diteur.

1. Appuyez sur la touche "ALT" puis, en maintenant "ALT" enfonc‚e,
   appuyez sur "F" et devant vos yeux ‚merveill‚s s'ouvrira le menu
   "Fichiers".
2. Toujours de la mˆme maniŠre, tapez ALT+E pour sauver votre fichier.
3. ALT+F vous ouvrira une fois encore votre menu fichier.
4. Et finalement ALT+Q vous permettra de quitter l'‚diteur de textes.

Si tout cela ne fonctionnait pas ainsi, c'est que vous avez certainement
une version diff‚rente de la version 5.0 de MS_DOS. Si c'‚tait le cas,
vous savez trŠs bien ce qu'il vous reste … faire pour trouver de l'aide
(mais o— ai-je bien pu fourrer ce satan‚ manuel de l'utilisateur ???).

Si par malchance vous vous apercevez que la ligne EMS ne figure pas
dans votre fichier, il vous faudra l'y ins‚rer.

V‚rifiez tout d'abord que ne figure pas d‚j… la ligne "HIMEM.SYS".
Si c'est le cas, ins‚rez la ligne EMS directement dans la ligne suivante.
Si elle n'y est pas, ins‚rez dans la premiŠre ligne :

... pour la version VGA couleur avec son :
                  "DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE 1536",

... pour la version VGA couleur sans son :
                  "DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE 1024",

... pour la version EGA ou HGC avec son .
                  "DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE 512",

Cette ligne de commande considŠre que votre unit‚ de boot est C:, si ce
n'‚tait pas le cas, il vous suffira de changer ce C: en l'unit‚ ‚quivalente.
Il vous est aussi possible de changer le nom du dossier "\DOS\" si ce
n'‚tait pas celui dans lequel figure "EMM386.EXE".

Exemple : Si vous avez "Windows" install‚, le driver EMS se trouvera
certainement dans le r‚pertoire de Windows. Dans ce cas, tapez :

VGA avec son    :  "DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE 1536",

VGA sans son    :  "DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE 1024",

EGA/HGC avec son:  "DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE 512".

Pour tester les changements effectu‚s, sauvegardez le fichier transform‚
et quittez l'‚diteur. DŠs le prochain boot de votre systŠme, ces paramŠtres
seront actifs.


3.2) DerniŠres recommandations : Comment agrandir la m‚moire principale ?
-------------------------------------------------------------------------

La complexit‚ d'Oxyd correspond … son besoin de m‚moire principale. Il
vous faudra donc probablement reconfigurer votre PC pour offrir … Oxyd
la m‚moire principale qu'il est en droit d'attendre. Vous trouverez ici les
d‚marches … suivre pour obtenir ce r‚sultat.

Avant toute chose, il vous faut savoir quelle est la place libre dans votre
m‚moire disponible. Afin de connaŒtre cette capacit‚, il existe une
commande MS_DOS s'appelant "MEM"

AprŠs avoir questionn‚ votre ordinateur grƒce … cette fonction "MEM", il
vous faudra comparer les valeurs qui sont affich‚es pour la "taille
maximale des programmes executables" avec celles de ce tableau.

Version  Programme     M‚moire demand‚e          Driver n‚cessaire
OXYD_HGC sans son   599 000 Bytes.(585 KB)   HIMEM.SYS, EMM386.EXE
OXYD_HGC avec son   599 000 Bytes.(585 KB)   HIMEM.SYS, EMM386.EXE 512
OXYD_EGA sans son   525 000 Bytes.(513 KB)   
OXYD_EGA avec son   525 000 Bytes.(513 KB)   HIMEM.SYS, EMM386.EXE 512
OXYD_VGA sans son   433 000 Bytes.(423 KB)   HIMEM.SYS, EMM386.EXE 1024
OXYD_VGA avec son   433 000 Bytes.(423 KB)   HIMEM.SYS, EMM386.EXE 1536.

Si la m‚moire principale ‚tait suffisante, veuillez quand mˆme v‚rifier que
le driver n‚cessaire soit bien appel‚ par "CONFIG.SYS".Si vous avez des
problŠmes d'installation, allez lire le chapitre III.


Si vous n'avez pas assez de m‚moire,
------------------------------------
v‚rifiez tout d'abord si dans le fichier "CONFIG.SYS" que le driver
"HIMEM.SYS" est bien pr‚sent.
(Pour v‚rifier cela, suivez la m‚thode d‚crite dans le chapitre III :
Installation d'un driver EMS.)

Si ce driver n'y est pas r‚f‚renc‚, ins‚rez alors dans la premiŠre ligne de
ce fichier :

                "DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS"

Cette ligne de commande considŠre que votre unit‚ de boot est C:, si ce
n'‚tait pas le cas, il vous suffira de changer ce C: en l'unit‚ ‚quivalente.
Il vous est aussi possible de changer le nom du dossier "\DOS\" si ce
n'‚tait pas celui dans lequel figure "HIMEM.SYS".
Si vous n'avez que 640 Ko de m‚moire, cela ne sera pas possible.

Pour un PC d'1Mo :
------------------
Avec un PC qui ne contiendrait qu'un seul M‚ga de m‚moire exactement,
il vous faudra v‚rifier que dans le fichier "CONFIG.SYS" figure la ligne :

                "DOS = UMB"

Si elle n'y ‚tait pas, ins‚rez cette ligne … la suite de la ligne contenant
"HIMEM.SYS".
Ceci n'est possible qu'avec MS-DOS 5.0 ou plus.


Pour un PC de plus de 1Mo :
---------------------------
Avec un PC de plus d'un M‚gaoctet de m‚moire, veuillez v‚rifier que la
ligne :

                "DOS = HIGH"
                 
est bien pr‚sente et transformez la en :

                "DOS = HIGH, UMB"

Si elle ne figure pas dans le fichier "CONFIG.SYS" veuillez l'ins‚rer … la
suite de la ligne "HIMEM.SYS"
Une fois tous ces changements effectu‚s dans "CONFIG.SYS", il sera
ordonn‚ au systŠme d'exploitation d'utiliser un espace m‚moire sup‚rieur …
640 Ko.
Pour tester les changements effectu‚s, sauvegardez le fichier transform‚
et quittez l'‚diteur. DŠs le prochain boot de votre systŠme, ces paramŠtres
seront actifs.
Une fois ceci effectu‚, les commandes afficheront plus de m‚moire
qu'avant.


Si la m‚moire principale n'‚tait toujours pas suffisante,
---------------------------------------------------------
il vous faudra faire un tri parmi vos drivers et autres programmes
s'installant au d‚marrage de votre compatible.

Il est bien ‚vident que vous ne devez pas enlever des drivers obligatoires
au fonctionnement de votre ordinateur.

Ainsi votre fichier CONFIG.SYS devra toujours comporter au moins les commandes
"BUFFERS=" et "FILES=", de mˆme que les drivers pour le clavier (KEYBOARD.SYS)
et la souris (MOUSE.SYS), si ces derniers ne sont pas initialis‚s dans le
fichier de d‚marrage AUTOEXEC.BAT (KEYB.COM et MOUSE.COM dans ce cas).

A l'inverse de ces intouchables, voici de bons candidats … l'oubli partiel :
"RAMDRIVE.COM","SMART.DRV","FASTOPEN.COM", etc etc ...
Pour d‚sactiver ces drivers, il faut inscrire dans le fichier "CONFIG.SYS"
en d‚but de ligne "REM".
Si vous voulez retrouver votre fichier d'origine, il vous suffit de retirer ces
"REM" pour r‚activer les drivers.


V‚rifiez aussi le fichier "AUTOEXEC.BAT" !!
-------------------------------------------
Il est aussi possible que certains de ces drivers ne figurent pas dans le
fichier "CONFIG.SYS" mais dans le fichier "AUTOEXEC.BAT". Ce dernier
peut ˆtre trait‚ exactement de la mˆme fa‡on que "CONFIG.SYS". AprŠs
avoir effectu‚ toutes les modifications voulues et sauvegard‚ le fichier
transform‚, il vous suffira de rebooter pour activer ces changements.

Vous avez donc enfin suffisamment de m‚moire pour d‚couvrir l'univers
d'Oxyd.


4) Vous n'arrivez toujours pas … d‚couvrir OXYD ?
================================================

Tout d'abord, posez vous cette question, que pourriez vous avoir fait
comme erreur ?
- Avez vous bien rebooter avant de lancer OXYD_xxx.EXE ?
- Est-ce que le fichier OXYD1IMB.DAT se situe bien dans le mˆme r‚pertoire
  qu' OXYD_xxx.EXE ?
- S'il vous manque encore quelques octets :
  Est-ce que dans le fichier "CONFIG.SYS" figure une ligne "BUFFER=30" ?
  Si cela ‚tait le cas, il vous suffira de changer cette valeur en une
  donn‚e inf‚rieure. Ex : "BUFFER=20".
- Si vous rencontrez des problˆmes avec la souris il vous faudra peut ˆtre
  essayer l'autre port de la souris.

Si malgr‚ toutes nos recommandations, vous vous retrouvez confront‚s …
des problŠmes d'installation ou si vous avez des questions particuliŠres,
n'h‚sitez pas … nous laisser un message sur notre minitel ou contactez le
directeur de conscience d'Oxyd … ce num‚ro :

                          Application Systems
                         18, rue Germain Dardan
                            92120 Montrouge

      Minitel   (tous les jours, sauf du Lundi au Jeudi, de 18 … 19h)
      Directeur de Conscience d'Oxyd (du Lundi au Jeudi, de 18 … 19h)
                            (1).40.92.15.97.


Il ne nous reste plus qu'a vous souhaiter bonne chance dans votre
d‚couverte d'Oxyd ...

