InS_StArT
MELODI.COM
1.0
^MELCO ETC-98,MELODI.COM,IE0
?Please select the options that match your board's settings.
!RIE0(INT)Hardware Interrupt(IRQ)
@3
5
6
12
!RIE0(PORT)Base I/O Port
@00D0
10D0
20D0
30D0
40D0
50D0
60D0
70D0
08D0
18D0
28D0
38D0
48D0
58D0
68D0
78D0
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
!RIE0(Board Type)Board Type
@ETC
InS_EnD
