MELODI
*(Board Type) Board Type
@ETC
*(INT) Interrupt Requset
@3
5
6
12
*(PORT) IO Base Address
@00D0
10D0
20D0
30D0
40D0
50D0
60D0
70D0
08D0
18D0
28D0
38D0
48D0
58D0
68D0
78D0
