Spínaè TCS dovoluje pøesné øízení i na kluzkém povrchu