por Ignacio Palou Laforêt
<i.palou@mad.servicom.es> 

          dos los Macintosh, desde el primero que salió en 1984,  
           llevan incorporado el software y el hardware necesarios 
           para conectarlos a una red LocalTalk.  Entendemos por 
           LocalTalk la red física en sí (cables, conectores,...) es decir, los dispositivos sobre los que es posible transmitir el protocolo AppleTalk. Aunque estricatamente una LocalTalk es sólo el soporte físico local ideado por Apple, algunas aplicaciones -principalmente extensiones- nos va a permitir montar redes LocalTalk sobre módem convencional o RDSI, Token Ring, Ethernet e incluso la Internet o sobre soportes locales diferentes pero compatibles. Una red LocalTalk es muy sencilla de montar y configurar y no requiere una gran inversión económica: en muchos casos no es necesario adquirir ningún dispositivo adicional. Su principal inconveniente es que la velocidad de 230,4 Kp/s a la que trabaja puede quedarse pequeña para algunas tareas. Los PC también pueden comunicarse a través de una red LocalTalk, pero las tarjetas necesarias resultan caras y algo más complicadas de configurar.

Al grano por favor.
De lo que aquí tratamos es de montar una red LocalTalk sencilla y barata, capaz de aprovechar ese antiguo Macintosh que quedó arrinconado (para impresión, faxes, servidor de ficheros,...), mantener actualizados los ficheros del Powerbook con los del Macintosh de sobremesa o conectar los dos o tres equipos que puedan estar más o menos cerca.

Una impresora láser conectada a un Mac, o dos Mac conectados el uno al otro son ejemplos de redes LocalTalk sencillas. Otras redes más complejas pueden estar constituidas por decenas de dispositivos. Las redes LocalTalk están limitadas a un máximo de 32 puntos o aparatos (entre impresoras, ordenadores u otros) aunque con un poco de ayuda "extra" es posible conectar más en grupos de hasta 254 de ellos en una misma red.  

Conectar dos Macintosh
Este tipo de red es el más básico. Lo único que necesitas es un cable serie como el que se emplea para conectar las impresoras StyleWriter. Si tienes una StyleWriter, ImageWriter o LaserWriter LS puedes tomárselo prestado.

Conecta ambos extremos del cable al puerto Impresora de cada uno de los ordenadores, activa la red AppleTalk en el Selector de ambos. Pasa al apartado “Configurando AppleTalk”.

Conectar dos Macintosh (o más) y/o impresoras láser.
A excepción de la LaserWriter LS, todas las demás impresoras láser de Apple utilizan AppleTalk para comunicarse con el Macintosh. En el momento que tengamos más de dos dispositivos LocalTalk (sean tres Mac o dos Mac y una impresora láser, por ejemplo) la forma más barata y fácil de interconectarlos es a través de una PhoneNet. Las redes PhoneNet -original de Farallon- tienen dos elementos principales, las cajas PhoneNet y los cables telefónicos, que son exactamente los mismos que utilizamos para enchufar el teléfono (o el módem) al cajetín telefónico de la pared y su límite de longitud sin amplificadores es de 328 metros entre dos nodos.

Necesitarás tantos conectores PhoneNet como dispositicos AppleTalk tengas. Conecta cada uno de ellos al puerto Impresora (si utilizas Open Transport puedes utilizar indistintamente el puerto Impresora o el puerto Módem, si no es el caso, sólo puedes emplear el puerto Impresora) y utiliza el cable telefónico para conectarlos entre sí. Nunca cierres la red en círculo: siempre que montes una red PhoneNet deben quedarte dos conectores libres en los extremos de ésta, que debes cerrar utilizando terminadores PhoneNet, que en la mayoría de los casos están incluidos en el propio conector para que los puedas enchufar o desenchufar a tu conveniencia.

Configurando AppleTalk
Para acceder a la red LocalTalk tienes que tener instalada la extensión AppleShare. Si quieres compartir la impresora serie necesitarás la extensión "compartir impresora", además de las extensiones necesarias para utilizar la(s) impresora(s) láser a la(s) que tengas acceso. En el Selector puedes poner todas las impresoras que quieras, no ocuparán la memoria RAM hasta que las utilices.

Configurar un Macintosh como servidor de archivos.
En una red es habitual (aunque no es necesario) que un Macintosh actúe como servidor de archivos y los otros como máquinas que acceden o clientes. Si la red no va más allá de tus dos Mac ambos pueden funcionar como servidor mutuo, con lo que desde cualquiera tienes acceso total a los recursos del otro. En este caso aplica la siguiente configuración para los dos (omitiendo la parte "Crear una zona pública "). En caso de que quieras que uno trabaje como servidor sólo debes aplicar esta configuración sobre el que vaya a funcionar como tal, mientras que en los otros no tenemos más que ceñirmos al apartado “Configurando AppleTalk”.

Configurar Acceso
Para que otros usuarios puedan acceder a los ficheros almacenados en nuestro Macintosh (suponiendo que es el que vamos a poner como servidor) hay que activar la opción “compartir archivos” en el panel de control “configurar acceso”. Asegúrate de tener la extensión “compartir archivos” en la carpeta de extensiones. Si, además, quieres activar la opción “comunicación entre programas” debes asegurarte de tener instalada la “extensión de red”.

[Si el panel de control “configurar acceso” no muestra la opción “comunicación entre programas” es debido a que no tienes instalada la “extensión de red”.]

 

Para activar “compartir archivos” pulsa sobre el botón “iniciar”; el botón pasará momentáneamente a “cancelar” y posteriormente a “detener”. Siempre que el Mac no esté funcionando como servidor de archivos debes desactivar “compartir archivos” pulsando sobre “detener” para ganar rendimiento.

Si ahora abres “usuarios y grupos” situado en la carpeta “paneles de control” verás algo parecido a esto:

“Usuarios y grupos” es un ítem un tanto peculiar: al abrirlo parece una simple carpeta y se guarda en "paneles de control", cuando en realidad es una aplicación.

El círculo negro alrededor de “Nacho” se refiere a que “Nacho” -yo- es el propietario de este Macintosh. Haciendo doble clic sobre el usuario “<invitado>” veremos esto:

 

Si queremos que los usuarios <invitado> puedan conectar con nuestro equipo debemos activar la casilla “Permitir conectar a los invitados”. 

Según hemos configurado hasta aquí cualquiera que esté en red con nosotros tienes acceso a la totalidad de los datos guardados en nuestro disco duro, así como permiso para mover, borrar, copiar o renombrar cualquier ítem.

El siguiente paso es, por tanto, determinar qué usuarios pueden acceder y cuáles serán los privilegios de los que gozará cada uno de ellos.

Crear una “zona pública”
Supongamos que no quieres que cualquiera entre en tu Macintosh pero sí que algunas personas que tu definas puedan acceder a una carpeta determinada donde compartir información.

Desde la ventana “usuarios y grupos” (en “paneles de control”) selecciona la opción “nuevo usuario” en el menú “archivo”. Aparecerá un icono nuevo llamado “nuevo usuario”. Cambia el nombre por el del usuario al que quieras dar de alta y haz doble clic sobre él. Es recomendable que le asignes una contraseña:

 

Después de crear varios usuarios puede resultar conveniente agruparlos. Selecciona “nuevo grupo” en el menú “archivo”, renómbralo convenientemente y arrastra en su interior los usuarios que desees.

 

Todos los componentes de este grupo podrían acceder a tu Macintosh, pero necesitan que les asignes una carpeta compartida para que puedan ver algo. Selecciona una carpeta -o créala para la ocasión- y escoge la opción “compartir...” del menú “archivo”.

 

Marca la casilla “compartir este ítem y su contenido” y utiliza los menús de persiana y las diferentes casilla para configurar que pueden -y que no pueden- hacer los diferentes grupos o usuarios individualmente.